**Сертифіковані референтні матеріали (СРМ) в’язкості рідин**

СРМ в’язкості рідин застосовують для калібрування, повірки, випробовування, оцінювання відповідності засобів вимірювальної техніки, валідації методик вимірювання в’язкості та контролю точності результатів вимірювань.

Характеристики (діапазон сертифікованих значень і границі відносної розширеної невизначеності характеризації):

* кінематична в’язкість ν - від 0,75 мм2/с до 35000 мм2/с *U* = (0,3 – 0,6) %;
* динамічна в’язкість η- від 0,7 сПз до 30000 сПз , *U* = (0,3 – 0,6) %;
* температура характеризації – від 10 оС до 100 оС

Термін придатності - 12 місяців.

**За замовленнями звертатись:**

**Начальник відділу**

Мельников Олександр Олександрович

тел./факс: (044) 522-66-55,

E-mail: amelnykov@ukrcsm.kiev.ua

**Відповідальний виконавець:**

 начальник лабораторії

Чупіс Дмитро Анатолійович

тел./факс: (044) 522-66-55,

E-mail:  d.chupis@ukrcsm.kiev.ua