**Сертифіковані референтні матеріали (СРМ) складу та властивостей молока та молокопродуктів**

СРМ складу та властивостей молока призначені для повірки, калібрування, оцінки відповідності та градуювання аналізаторів молока (MilkoScan, Екомілк, AKM-98 та інші).

Характеристики: (Діапазон сертифікованих значень і границі розширеної невизначеності характеризації)

* масова частка жиру - від 0,9 до 5,0 %, *U* = 0,03 %;
* масова частка жиру - від 5,0 до 9,0 %, *U* = 0,09 %;
* масова частка жиру - від 9,0 до 35,0 %, *U* = 0,25 %;
* масова частка білка - від 2,5 до 3,8 %, *U* = 0,07 %;
* масова частка сухого молочного залишку - від 6 до 18 %, *U* = 0,10%;
* масова частка сухого знежиреного молочного залишку - від 6 до 12 %, *U* = 0,10 %;
* густина - від 1020 до 1040 кг/м3, *U* = 0,2 %.

Термін придатності - 3 місяці.

**За замовленнями звертатись:**

Начальник відділу

**Мельников Олександр Олександрович**

тел./факс: (044) 522-66-55,

E-mail: amelnykov@ukrcsm.kiev.ua

Відповідальний виконавець: заступник начальника відділу

Овчар Людмила Олександрівна

тел./факс: (044) 522-66-55,

E-mail: lu\_ovchar@ukr.net

